ONE PAGE 기술자료		승강실․흙막이단부 난간						건설 추락-3
	안전시설물					설치사례
	엘리베이터 개구부 안전난간 ㅇ사용재료 - 엘리베이터개구부용난간틀, 단관비계, 안전방망 : 성능검정 합격품 사용 ㅇ구조 - 상부난간대, 중간대, 폭목, 안전방망 설치 - 위험표지 부착
	흙막이단부 안전난간 ㅇ사용재료 - 단관비계, 안전방망 : 성능검정 합격품 - 철근 : D22 이상, 용접시공 ㅇ구조 - 난간 지주 : 간격 2m 이하 (철근 사용시 엄지말뚝에 용접하여 고정) - 상부난간대, 중간대, 폭목, 안전방망 설치 - 위험표지 부착
					건설안전지원국 문의전화：032)5100-612